|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **备料清单** | | | | |
| 序号 | 硬件名称 | 型号 | 数量 | 参数 |
| 1 | 机箱 | 机箱 | 6 | 中型机箱  机箱重量：5-8kg  支持主板：  MINI-ITX（迷你型），M-ATX（紧凑型），E-ATX（加强型），ATX（标准型）  电源位置：下置160mm  显卡（连供电头总长度）限长  ≤39cm  材质：ABS塑料；钢化玻璃；SPCC钢材  面板接口  USB3.0\*1，USB2.0\*2，音频接口 |
| 2 | 电源 | 全模组650W | 6 | ATX 电源认证型号  风扇：12cm  主电源接口：20+4 pin  输入电压：220V  额定功率：650W |
| 3 | 风冷 | AX120se | 6 | 风冷底座：热管直触  兼容接口：  INTEL LGA1851，INTEL LGA1700，AMD AM5，AMD AM4  CPU风冷散热器  型号：AX120 R SE  散热方式：风冷  散热器尺寸：L 120mm \* W 71mm \* H 148mm |
| 4 | CPU | 英特尔I5 12490F | 6 | 英特尔（Intel）12代酷睿CPU处理器 台式机处理器 12代i5-12490F 【6核12线程】 |
| 5 | 主板 | H610M D4 | 6 | INTEL芯片H610  支持PCIe协议  SATA接口数量≤4 |
| 6 | 内存 | D4 3200 16\*2 | 6 | DDR代数DDR4平台式机内存  内存频率：3600MHz 16G |
| 7 | 固态硬盘 | RC10 1T | 6 | NVMe协议PCIe 4.0  容量：1TB  接口M.2接口(NVMe协议)系列 |
| 8 | 显卡 | 5060显卡 | 6 | HDMI，DP显卡型号：RTX 5060  接口类型：PCI-E 4.0  建议电源：650W  显卡长度：22.8cm |
| 9 | 显示器 | 显示器24.5寸 | 6 | 屏幕比例：16:9  对比度：1000:1  类型：直面屏  响应时间：15ms  屏幕尺寸：24.5英寸 |
| 最高限价：43700 | | | |  |